Tekstmodule:

\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-PS

als zelfhechtende ontkoppelingslaag, dampdruknivelleringslaag

en voor de opname van

verwarmingskabels voor tegelbekledingen in

een barstoverbruggende polypropyleenfolie

met een ingesneden noppenstructuur, een

Easycut-snijraster en een aan de achterzijde

geintegreerd zelfklevend draagvlies op beschikbare,

vlakke en draagkrachtige ondergrond op

de vloer leveren en vakkundig aanbrengen volgens

de instructies van de fabrikant.

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiaal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Loon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totaalprijs:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-DUO-PS

als zelfhechtende ontkoppelingslaag, dampdruknivelleringslaag

en voor de opname van

verwarmingskabels voor tegelbekledingen in

een barstoverbruggende polypropyleenfolie

met een ingesneden noppenstructuur, een

Easycut-snijraster en een aan de achterzijde

geintegreerd 2 mm dik zelfklevend draagvlies

voor vermindering van het contactgeluid en

een sneller opwarmingsgedrag op beschikbare,

vlakke en draagkrachtige ondergrond op

de vloer leveren en vakkundig aanbrengen volgens

de instructies van de fabrikant.

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiaal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Loon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totaalprijs:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m